Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/9/ 20*Załącznik nr 5 do SIWZ*

**POTENCJAŁ TECHNICZNY PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Marka,  Nr rejestracyjny** | **Wymagania** | | | **Sposób dysponowania busem (Wykonawca jest zobowiązany wpisać „dysponuję lub „będę**  **dysponował”)\*** |
|  | **Tak** | **Nie** |
| **1.** |  | przestrzeń umożliwiająca transport narzędzi. |  |  |  |
| min. 8 miejsc siedzących + miejsce dla kierowcy  max. 17 miejsc siedzących + miejsce dla kierowcy |  |  |
| klimatyzacja |  |  |
| ogrzewanie |  |  |
| gniazdko 12 V |  |  |
| **2.** |  | przestrzeń umożliwiająca transport narzędzi. |  |  |  |
| min. 8 miejsc siedzących + miejsce dla kierowcy  max. 17 miejsc siedzących + miejsce dla kierowcy |  |  |
| klimatyzacja |  |  |
| ogrzewanie |  |  |
| gniazdko 12 V |  |  |

**UWAGA**

W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie dysponuje samodzielnie pojazdem wymaganym do realizacji zamówienia, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………........., dnia ....................2020 r. ..................................................

*(podpisy osób upoważnionych)*

Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/9/ 20*Załącznik nr 5 do SIWZ*

**POTENCJAŁ TECHNICZNY PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Marka,  Nr rejestracyjny** | **Wymagania** | | | **Sposób dysponowania autokarem (Wykonawca jest zobowiązany wpisać „dysponuję lub „będę**  **dysponował”)\*** |
|  | **Tak** | **Nie** |
| **1.** |  | sprawny luk bagażowy znajdujący się w podpodłogowej przestrzeni bagażowej otwierany z prawej i lewej strony autokaru, przy czym otwierając klapy bagażnika z lewej i prawej strony autokaru, przestrzeń bagażowa musi być otwarta na przestrzał, |  |  |  |
| min. dwoje działających drzwi umieszczonych na początku i końcu (ew. środku) autokaru po jego prawej stronie, |  |  |
| min. 44 miejsca siedzące + miejsce dla kierowcy |  |  |
| klapy dachowe do wentylacji |  |  |
| otwierane boczne okna |  |  |
| klimatyzacja |  |  |
| ogrzewanie |  |  |
| gniazdko 12 V |  |  |
| maksymalna dopuszczalna wysokość autokaru to 3,5m |  |  |
| **2.** |  | sprawny luk bagażowy znajdujący się w podpodłogowej przestrzeni bagażowej otwierany z prawej i lewej strony autokaru, przy czym otwierając klapy bagażnika z lewej i prawej strony autokaru, przestrzeń bagażowa musi być otwarta na przestrzał, |  |  |  |
| min. dwoje działających drzwi umieszczonych na początku i końcu (ew. środku) autokaru po jego prawej stronie, |  |  |
| min. 44 miejsca siedzące + miejsce dla kierowcy |  |  |
| klapy dachowe do wentylacji |  |  |
| otwierane boczne okna |  |  |
| klimatyzacja |  |  |
| ogrzewanie |  |  |
| gniazdko 12 V |  |  |
| maksymalna dopuszczalna wysokość autokaru to 3,5m |  |  |

**UWAGA**

W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie dysponuje samodzielnie pojazdem wymaganym do realizacji zamówienia, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………........., dnia ....................2020 r. ..................................................

*(podpisy osób upoważnionych)*