Załącznik nr 1/III do formularza ofertowego
Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
Część III
1. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy musi spełniać minimalne wymagania określone w ogłoszeniu.
2. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien przedstawić parametry oferowanego sprzętu, pamiętając jednocześnie, że muszą one być zgodne z minimalnymi parametrami oczekiwanymi przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdej pozycji w tabeli. Niewypełnienie którejś z pozycji lub ominięcie jej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu należy złożyć wraz z ofertą. Niezłożenie dokumentu wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 
1. Serwer NAS RACK 19”
	L.P.
	Atrybut
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1. 
	Producent
		

	2. 
	Model
		

	3. 
	Gwarancja producenta
		miesięcy

	4. 
	Ilość rdzeni procesora
		

	5. 
	Taktowanie procesora
		GHz

	6. 
	Ilość pamięci RAM
		GB

	7. 
	Taktowanie pamięci
		MHz

	8. 
	Kieszenie dysków: 3.5 cala z możliwością montażu dysku 2.5 cala (tak/nie)
		

	9. 
	Ilość kieszeni dysków
		

	10. 
	Obsługiwane typy dysków
		

	11. 
	Obsługiwany RAID
		

	12. 
	Możliwość wymiany dysków podczas pracy – hot-swap (tak/nie)
		

	13. 
	Urządzenie wspiera opcję rozszerzenia pamięci masowej o 4 dodatkowe dyski za pomocą jednostki rozszerzającej (tak/nie)
		

	14. 
	Ilość portów USB 3.2 Gen.1
		

	15. 
	Ilość portów RJ-45
		

	16. 
	Ilość portów eSATA
		

	17. 
	Ilość wejść zasilania (AC-in)
		

	18. 
	Ilość portów RS232
		

	19. 
	Zasilanie redundantne, 2 jednostki PSU (tak/nie)
		

	20. 
	Obsługiwane protokoły sieciowe SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP i VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) (tak/nie)
		

	21. 
	Systemy plików dla dysków zewnętrznych:
Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT (tak/nie)
		

	22. 
	Systemy plików dla dysków wewnętrznych: 
EXT4, Btrfs (tak/nie)
		

	23. 
	Funkcje: Wake on LAN/WAN, Możliwość wykonywania migawki kopii zapasowych, Szyfrowanie woluminów, Obsługa maszyn wirtualnych opartych na systemach Windows, Linux, Link Aggregation / przełączania awaryjnego portów LAN, Możliwość zaplanowania automatycznego włączania / wyłączania urządzenia. VPN serwer (tak/nie)
		

	24. 
	Przewód zasilający 2 szt. (tak/nie)
		

	25. 
	Szyny montażowe (tak/nie)
		

	26. 
	Wysokość w szafie RACK
		U

	27. 
	Szerokość montażowa
		”



2. Jednostka Rozszerzająca
	L.P.
	Atrybut
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	
	Producent
		

	
	Model
		

	
	Gwarancja producenta
		miesięcy

	
	Urządzenie zgodne i kompatybilne z Serwer NAS RACK 19” z pkt. 1 (tak/nie)
		

	
	Możliwość podłączenia urządzenia dedykowanym przewodem do jednostki głównej (tak/nie)
		

	
	Możliwość rozszerzenia pamięci masowej serwera NAS o dodatkowe 4 dyski twarde (tak/nie)
		

	
	Transmisja danych pomiędzy jednostką rozszerzającą, a urządzeniem z pkt 1
		Gb/s

	
	Ilość kieszeni na dyski
		

	
	Możliwość wymiany dysków podczas pracy – hot-swap (tak/nie)
		

	
	Pojemność wewnętrzna jednostki rozszerzającej
		TB

	
	Zarządzanie urządzeniem przy użyciu oprogramowania dedykowanego oprogramowania, np.: Synology DiskStation (tak/nie)
		

	
	Możliwość rozszerzenia wolumenu urządzenia z pkt 1. bez konieczności ponownego formatowania (tak/nie)
		

	
	Wysokość w szafie RACK
		U

	
	Szerokość montażowa
		

	
	Przewód zasilający (tak/nie)
		

	
	Dedykowany przewód do połączenia z urządzeniem z punktu 1 (tak/nie)
		




…………………………………………………………………………..
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
